Инструкция по подготовке информации
об эквивалентах (их отсутствии)

Составляя техническое задание необходимо помнить, что оно помимо 94-го закона не должно нарушать антимонопольное законодательство, в том числе оно не должно ограничивать конкуренцию. Т.е. условиям подготовленного технического задания должно удовлетворять не менее двух товаров разных производителей. Две разных модели одного производителя не удовлетворяет условию неограничения конкуренции.
В связи с этим, при осуществлении закупки товаров необходимо предоставить информацию о не менее двух эквивалентных моделях оборудования разных производителей. При этом необходимо указать:
1. названия двух производителей

2. названия конкретных моделей этих производителей, соответствующих всем условиям ТЗ

3. привести ссылку на сайт производителя (или представителя производителя) с характеристиками предлагаемого товара. Данная ссылка должна быть конкретной ссылкой на страницу с указанной моделью, а не ссылкой на общий сайт производителя.

Все эквиваленты должны полностью соответствовать техническому заданию. В случае закупки комплекса, или набора оборудования эквивалентные модели должны даваться по каждой единице закупаемого комплекса, причем так, чтобы было понятно, какие модели являются эквивалентными.
К данной информации необходимо приложить сравнительную таблицу характеристик эквивалентов по всем параметрам раздела 2 ТЗ с указанием ориентировочной стоимости каждой модели и ссылок в интернете на их описание, составленную по установленной форме (см. приложение 1). Таблица подписывается лицами, составляющими и подписывающими ТЗ. 

Таблица в электронном виде прикрепляется вместе с ТЗ к заявке на сайте отдела планирования организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для МГУ (далее, отдела) - concom.msu.ru. В подписанном виде она предоставляется вместе со всеми остальными документами для размещения заказа после получения ими статуса «На подпись» на сайте отдела.

Внимание! Эквивалентами также являются товары (любого производителя в мире) с характеристиками, удовлетворяющими потребностям заказчика, указанным в ТЗ, но находящимся в другом ценовом диапазоне. Например, значительно дороже. В таком случае такой товар приводится в качестве эквивалента, но не используется для определения начальной цены договора (в том числе посредством анализа рынка)
Приложение 1
Форма сравнительной таблицы характеристик эквивалентов

Сравнительная таблица характеристик эквивалентов

Наименование закупки _____________________________________________________________________________________________________

	№
	Параметр
	Эквивалент 1
	Эквивалент 2

	1.1
	Наименование производителя
	
	

	1.2
	Наименование модели
	
	

	1.3
	Ссылка на сайт с описанием
	
	

	1.4
	Ориентировочная цена, руб.
	
	

	

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество
	Наименование параметра указанного товара по ТЗ
	Значение по ТЗ
	Значение для данной модели
	Значение для данной модели

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	
	
	
	
	
	

	

	№
	Параметр
	Эквивалент 1
	Эквивалент 2

	1.1
	Наименование производителя
	
	

	1.2
	Наименование модели
	
	

	1.3
	Ссылка на сайт с описанием
	
	

	1.4
	Ориентировочная цена, руб.
	
	

	

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество
	Наименование параметра указанного товара по ТЗ
	Значение по ТЗ
	Значение для данной модели
	Значение для данной модели

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	
	
	
	
	
	


Подтверждаем соответствие указанных товаров всем требованиям технического задания и достоверность предоставленных сведений.
Руководитель подразделения
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Приложение 2
Пример заполнения сравнительной таблицы характеристик эквивалентов

Сравнительная таблица характеристик эквивалентов

Наименование закупки; закупка климатического оборудования (18 единиц) для МГУ
	№
	Параметр
	Эквивалент 1
	Эквивалент 2

	1.1
	Наименование производителя
	Midea
	Gree

	1.2
	Наименование модели
	MSA-12HRN1
	Gree Artful GWHN12ABNK3A1D

	1.3
	Ссылка на сайт с описанием
	http://www.midea.ru/catalog/home/split-type/luna/; 
	http://www.gree-air.ru/catalogue 

	1.4
	Ориентировочная цена за 1 шт., руб.
	100 000 руб. за шт.
	13 000 руб. за шт.

	

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество
	Наименование параметра указанного товара по ТЗ
	Значение по ТЗ
	Значение для данной модели
	Значение для данной модели

	2.1
	 Настенный кондиционер (сплит-система)


	      1
	Мощность (охлаждение)  

	не менее 5,4 кВт


	5,5 кВт


	5,4 кВт



	2.1.1
	
	
	Мощность (обогрев)
	не менее 5,9 кВт


	6 кВт


	5,9 кВт



	2.1.2
	
	
	Потребляемая мощность (охлаждение) 
	не более

1,860 КВт


	1,860 КВт


	1,860 КВт



	2.1.3
	
	
	Потребляемая мощность (обогрев)
	не более 1,770 КВт
	1,70 КВт
	1,770 КВт

	2.1.4
	
	
	Подключение
	220-240 В / 50 Гц / 1 ф  

	220-240 В / 50 Гц / 1 ф  

	220-240 В / 50 Гц / 1 ф  


	2.1.5
	
	
	Размер внутреннего блока (высота)
	не более 1020 мм
	1000 мм
	1020 мм

	2.1.6
	
	
	Размер внутреннего блока(ширина)
	не более 

320 мм
	300 мм
	320 мм

	2.1.7
	
	
	Размер внутреннего блока(глубина)
	не более 

215 мм
	200 мм
	215 мм

	2.1.8
	
	
	Вес внутреннего блока
	не более 13 кг


	10 кг


	13 кг



	2.1.9
	
	
	Вес наружного блока
	не более 39 кг
	30 кг
	39 кг

	2.1.10
	
	
	установка
	Требуется установка и наладка
	установка и наладка
	установка и наладка

	2.1.11
	
	
	комплектация
	Полный Зимний комплект и дренажные помпы
	Полный Зимний комплект и дренажные помпы
	Полный Зимний комплект и дренажные помпы

	2.1.12
	
	
	Озонобезопасный фреон


	R410A
	R410A
	R410A

	

	№
	Параметр
	Эквивалент 1
	Эквивалент 2

	1.1
	Наименование производителя
	Ballu
	Gree

	1.2
	Наименование модели
	Midea
	GWHN18ACNK3A1A

	1.3
	Ссылка на сайт с описанием
	http://www.midea.ru/catalog/home/split-type/luna/;
	http://www.gree-air.ru/catalogue

	1.4
	Ориентировочная цена, руб.
	25 000 руб. за шт.
	50 000 руб. за шт.

	

	2.2
	Настенный кондиционер (сплит-система)


	4
	Мощность (охлаждение) 

	не менее 7,1 кВт


	7,1 кВт


	7,5 кВт



	2.2.1
	
	
	Мощность (обогрев) 
	не менее 7,4 кВт


	7,4 кВт


	7,5 кВт



	2.2.2
	
	
	Потребляемая мощность (охлаждение) 
	не более 2,370 КВт


	2,370 КВт


	2,30 КВт



	2.2.3
	
	
	Потребляемая мощность (обогрев) 
	не более 2,240 КВт 

	2,240 КВт 

	2,20 КВт 


	2.2.4
	
	
	Подключение 
	220-240 В / 50 Гц / 1 ф
	220-240 В / 50 Гц / 1 ф
	220-240 В / 50 Гц / 1 ф

	2.2.5
	
	
	Размер внутреннего блока:

Размер (высота) 
	не более  1020 мм


	 1020 мм


	1000 мм



	2.2.6
	
	
	Размер (ширина) 
	не более 320 мм


	320 мм


	300 мм



	2.2.7
	
	
	Размер (глубина) 
	не более 215 мм


	215 мм


	215 мм



	2.2.8
	
	
	Вес внутреннего блока 
	не более 13.5 кг


	13.5 кг


	12 кг



	2.2.9
	
	
	Вес наружного блока 

	не более 50 кг
	50 кг
	40 кг

	2.2.10
	
	
	установка
	Требуется установка и наладка
	установка и наладка
	установка и наладка

	2.2.11
	
	
	комплектация
	Полный зимний комплект и дренажные помпы
	Полный зимний комплект и дренажные помпы
	Полный зимний комплект и дренажные помпы

	2.2.12
	
	
	Озонобезопасный фреон


	R410A
	R410A
	R410A


Подтверждаем соответствие указанных товаров всем требованиям технического задания и достоверность предоставленных сведений.

Декан факультета  психологии МГУ

профессор, член-корр. РАО
                                                                      Ю.П. Зинченко

Ответственный за составление ТЗ

заместитель декана по АХР






А.С. Баранов
Ответственный представитель

факультета психологии МГУ 

по обеспечению закупок, доцент          


                                    В.А. Емелин
Особенности проведения закупки в случае уникальности закупаемого товара

В случае, если у закупаемого оборудования нет эквивалентов в мире вне зависимости от их стоимости и при этом в техническом задании нет искусственно завышенных требований, то составитель технического задания должен предоставить подробное обоснование необходимости каждого пункта технического задания и параметров, установленных в их содержании для выполнения государственных задач Московского университета. Данное обоснование совместно с техническим заданием будет рассмотрено экспертной комиссией, а также будет проведена независимая процедура анализа рынка путем объявления предварительной заинтересованности в соответствующей закупке.
Обоснование уникальности подписывается лицами, составляющими и подписывающими ТЗ.
Внимание! Необходимо обосновывать установленные в ТЗ требования, а не преимущества желаемой модели.
Образец основания уникальности в приложении 3.

Внимание! В случае, если проводится закупка запасных частей, комплектующих и расходных материалов к имеющемуся у заказчика оборудованию или литературы конкретных авторов, то в Техническом задании указываются конкретные названия и параметры закупаемых товаров без слов «или эквивалент». Анализ рынка проводится среди продавцов. Эквивалентные модели не указываются в связи с их отсутствием, в обосновании уникальности указывается только, что закупка эквивалентных моделей не допускается в связи с требованием обеспечения совместимости поставляемого товара с товаром, используемым заказчиком и соответствующая статья закона (ст. 34 ФЗ № 94-ФЗ для аукционов, ст. 45 ФЗ № 94-ФЗ для запросов котировок, ст. 22 ФЗ № 94-ФЗ для конкурсов). 
Приложение 3

Образец обоснования уникальности




Обоснование уникальности

Закупаемая установка истинно трехосного сжатия предназначена для решения специальной инженерной задачи: исследования влияния напряженно-деформируемого состояния крупнообломочных грунтов и измерения контактных напряжений на границе «грунт – конструкция», в условиях сложного нагружения. 

Для этого приобретаемая установка должна иметь возможность работать с кубическим образцами грунта размером 300 х 300 х 300 мм, что необходимо для грунтов с крупными включениями. 

Кроме того, установка должна позволять осуществлять независимое управление тремя компонентами напряжений и давлением жидкости в поровом пространстве образца, а также измерять деформации образца грунта по всем шести граням и контактные напряжения, в том числе и поровое давление, по одной из стенок камеры. 

Уникальным и совершенно необходимым для решения поставленной задачи является возможность моделирования деформаций подпорной стенки за счет смешения центральной части стенки камеры с контролем измерения контактных напряжений в подвижном элементе.

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование параметра указанного товара
	Значение
	Обоснование установленного значения

	2.1
	Установка истинно трехосного сжатия
	1 шт.
	
	Наличие
	

	2.1.1
	Каркас 
	1 шт.
	Материал сталь, размер
	Наличие
	

	2.1.2
	Камера трехосного сжатия
	1 шт.
	Материал сталь и дюраль, размер
	Наличие
	

	2.1.2.1
	
	
	длина
	Не менее 350 мм
	определяется необходимостью испытаний кубических образцов большого размера со стороной 300 мм, что имеет принципиальное значение для моделирования поведения крупнообломочных грунтов в данной установке

	2.1.2.2
	
	2
	ширина
	Не менее 350 мм
	определяется необходимостью испытаний кубических образцов большого размера со стороной 300 мм, что имеет принципиальное значение для моделирования поведения крупнообломочных грунтов в данной установке

	2.1.2.3
	
	
	высота
	Не менее 350 мм
	определяется необходимостью испытаний кубических образцов большого размера со стороной 300 мм, что имеет принципиальное значение для моделирования поведения крупнообломочных грунтов в данной установке

	2.1.3
	Механизм нагружения
	1 шт.
	
	Наличие
	

	2.1.3.1
	
	1 шт.
	Механизм сдвиговый
	Не менее 45 кН
	определяется значительными усилиями, требующимися для деформирования образцов крупнообломочных грунтов большого размера

	2.1.3.2
	
	16 шт.
	Блоки преобразователей силы 
	Не менее 5 кН
	определяется значительными усилиями, требующимися для деформирования образцов крупнообломочных грунтов большого размера

	2.1.3.3
	
	4 шт
	Тензопреобразователь давления
	Не менее 20 МПа
	определяется необходимым диапазоном давления при экспериментах

	2.1.4
	Блок клапанов
	1 шт.
	
	Наличие
	

	2.1.5
	Блок датчиков давления 
	1 шт.
	
	Наличие
	

	2.1.6
	Датчики перемещения
	21 шт.
	Диапазон измерения
	От 0 до 25 мм
	определяется необходимым диапазоном деформаций грунта и смещениями подвижной стенки при испытаниях.

	2.1.7
	Форма 
	1 шт.
	
	Наличие
	

	2.1.7.1
	
	
	материал
	Сталь 
	

	2.1.8
	Блок электронно-преобразующий
	1 шт.
	Для управления шаговым двигателем
	Наличие
	Необходим для создания автоматизированного режима нагружения

	2.1.9
	Блок электронно-преобразующий
	2 шт.
	Для преобразования сигналов
	Наличие. 
	Необходим для создания и управления многоступенчатыми программами испытаний

	2.1.10
	Блок электронно-преобразующий
	1 шт.
	Для преобразования и передачи сигналов
	Наличие. 
	Необходим для создания и управления многоступенчатыми программами испытаний

	2.1.15
	Программное обеспечение 
	1 шт.
	Специализированная информационно-измерительная система, предназначенная для автоматизации испытаний грунтов методом истинного трехосного сжатия. Позволяет управлять тремя компонентами напряжений, давлением в поровом пространстве модели грунта, осуществляет контроль и регистрацию данных с датчиков давления и перемещения.
	Наличие. 
	Управление  тремя компонентами напряжений, давлением в поровом пространстве модели грунта, контроль и регистрация данных с датчиков давления и перемещения необходимы для выполнения программы исследования при проведении длительных испытаний в автоматизированном режиме


По результатам анализа рынка единственным прибором на мировом рынке, позволяющим выполнить требуемые исследования, и соответствующий требуемым характеристикам является оборудование НПП «Геотек». Стоимость установки составит в этом случае 1700 000 руб.

Руководитель подразделения






ФИО
Ответственный за составление ТЗ






ФИО
Ответственный представитель по организации закупок



ФИО
